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供应商：
 年     月     日
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响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价表
	

	二
	供应商情况综合简介
	

	三
	法定代表人身份证明书
	

	四
	投标授权书    
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	服务方案及服务承诺
	

	七
	本地化服务情况一览表
	

	八
	其他文件
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附件一
报价表格式
1报价表
项目名称：
项目编号：
	供应商名称
	

	评标范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	金额           元


	备注说明
	


供应商公章：                       
年     月     日
注：
1、本表内容包括了货物、服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2、特殊事项在备注中注明。




二、

供应商综合情况简介


(供应商可自行制作格式)

[bookmark: _Toc438648620]
三、

法定代表人身份证明书

单位名称：
地    址：
成立时间：        年     月    日
经营期限：
姓    名：               性别：
年    龄：                    职务：
系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

   特此证明。



供应商：            （盖公章）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc438648622]
四、
投标授权书
本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理评标过程的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件或影印件：


授权代表身份证复印件








授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
供应商签章：
日 期： 年  月   日
注：
1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；
2、法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。
[bookmark: _Toc438648630][bookmark: _Toc433835936]
五、
无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
（1）公司被人民法院列入失信被执行人；
（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商公章：
日期：






六
服务方案及服务承诺

（供应商可自行制作格式）


七、
本地化服务情况一览表
（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

	供应商全称
	

	本地化服务形式
	□ 在本地具有固定的办公场所及人员  
□ 在本地注册成立
□ 承诺成交即设立本地化服务机构

	以下本地注册的公司无需填写

	本地化服务地点及联系方式
	
	
	负责人及联系方式（附身份证号码）
	

	服务人员名单及联系方式（附身份证号码）

	其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）：

	备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。



供应商公章：








八、       
其他资料
根据项目情况提供如下文件：
1、法人代表或代理人（授权委托书）。
2、供应商单位营业执照、资质证书、企业法人代码证书、税务登记证等有关资料复印件及上述综合评分资料、人员配备、服务方案、报价资料等，打印盖章装订成册。
3、评标文件要求及供应商认为需要提供的资料。
4、供应商在规定时间密封送达。
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	[bookmark: _GoBack]项目名称
	合经区高刘污水处理厂进出口在线监测系统维保服务项目

	需求单位
	合肥金晶水务有限公司

	项目编号
	

	项目预算
	105000元

	项目概况
	高刘污水处理厂项目位于合肥经开北区高刘街道，根据2021年6月21日安徽省生态厅、安徽省市场监督管理下发《安徽省污染源自动监控设施运行管理办法要求》，污水处理厂进出口在线检测设备需要进行第三方托管服务。高刘污水处理厂项目位于合肥经开北区高刘街道，现对此项目进出口在线监测维保服务，进行招标采购。

	采购方式
	公开招标

	项目是否分包
分包预算
	不分包

	
	否

	投标人
资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目不接受联合体投标；

	付款方式及税率
	系统设备托管服务：每半年完成现场服务后，按照合同条款规定予以支付运营费用，共支付2次，每次付款50%。税率：开具税务部门认可的、合法有效的技术服务发票。

	服务地点
	合肥市经开北区高刘污水处理厂

	服务期限、工期
	暂定1年，合同到期后，双方无异议，延续签订，最多续签两次。

	拟采用的评标办法
	综合评分法（分值设置：技术分 70分，价格分 30分）

	采购需求
	详见附件采购需求格式及填写要求。
注：为提高政府采购工作效率，请采购单位提供需求时按照采购需求格式要求提供。


二、服务要求
1、服务方须配备专业技术人员、专用车辆及齐全的专业工具，具有完全符合开展本项目要求的运营服务工作能力和技能知识。
2、专业技术人员持证上岗，定岗定人，非特殊原因不得随意更换服务本厂的服务人员。
3、在线设备出现故障，必须在1小时内到达现场进行维修，如不属于零部件损坏，要在4小时内无偿排除故障；如属于零部件和主板机等大件损坏，要在12小时内修复并确保正常运行，大件损坏需维修更换应及时上报环保主管部门，提出合理解决方案和预算，必要时提供备用机，且无偿使用。
4、在线设备每周至少校零、校标1次；在线监测采样频次情况，根据项目环境主管部门确定同意的频次为准，每周对现场组织巡查巡检，记录和上报存在问题。（有巡查巡检维护单，上报问题应以公司函的形式。不包含应急巡检。）
5、无条件响应甲方指派和环保主管单位安排的技术培训、数据填报、台账编写、相关环保检查迎检、污水站自查巡查整改等实际行政工作。
6、无条件落实排污许可证、皖企通等平台管理要求，完成运维单位所需完成的所有工作；无条件响应配合甲方对各监管平台的管理。
7、严格按照各级政府主管部门要求，以及相关行业规范，落实在线监测系统维护工作。
8、积极主动与厂区第三方检测单位沟通，配合做好在线设备月度比对工作。
三、项目清单
	合肥市高刘污水处理厂进水口在线监测系统设备运营服务部分

	序号
	在线设备名称和型号
	生产单位
	数量
	备   注

	1
	BS-2008型COD在线监测设备
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀等。

	2
	BS-NH3-N型氨氮在线监测设备
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀等。

	3
	WHJJ无线环境数据采集记录传输仪
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀、探头等。

	4
	进口取水样管线
	-----
	1套/年
	包各易损件、管路、电路、阀、水泵等。

	5
	COD在线监测设备使用试剂及标液
	-----
	1套/1年
	1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套)

	6
	氨氮在线监测设备使用试剂及标液
	-----
	1套/1年
	1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套)

	7
	运营服务人工、车辆、保险、技术培训费用
	-----
	2套/1年
	

	8
	进口在线房管理
	-----
	1间/年
	保持房间干净、整齐，负责上墙制度换新、更新。

	9
	在线废液
	-----
	全年
	负责将产生的危废，安全转移至危废间，并记录。负责提供各消耗品，如废液瓶等。

	10
	无条件响应招标人指派和环保主管单位安排的技术培训、数据填报、台账编写、相关环保检查迎检、污水站自查整改等实际行政工作。
	-----
	-----
	严格按照各级政府主管部门要求，以及相关行业规范，落实在线监测系统维护工作。


表1：


表2：
	合肥市高刘污水处理厂排水口在线监测系统设备运营服务部分

	序号
	在线设备名称和型号
	生产单位
	数量
	备   注

	1
	BS-2008型COD在线监测设备
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀等。

	2
	BS-NH3-N型氨氮在线监测设备
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀等。

	3
	BS-TP型在线监测设备
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀等。

	4
	WHJJ无线环境数据采集记录传输仪
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀、探头等。

	5
	BS2000A自动取样器
	安徽碧水
	1台/年
	包含仪器所有的易损件、管路、电路、阀、探头等。

	6
	COD在线监测设备使用试剂及标液
	-----
	1套/1年
	1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套)

	7
	氨氮在线监测设备使用试剂及标液
	-----
	1套/1年
	1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套)

	8
	TP在线监测设备使用试剂及标液
	-----
	1套/1年
	1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套)

	9
	运营服务人工、车辆、保险、技术培训费用
	-----
	2套/1年
	每周一次、不含应急处理

	10
	进口在线房管理
	-----
	1间/年
	保持房间干净、整齐，负责上墙制度换新、更新。

	11
	在线废液
	-----
	全年
	负责将产生的危废，安全转移至危废间，并记录。负责提高各消耗品，如废液瓶等。

	12
	无条件响应污水厂和环保主管单位安排的技术培训、数据填报、台账编写、相关环保检查迎检、污水站自查整改等实际行政工作。
	-----
	-----
	严格按照各级政府主管部门要求，以及相关行业规范，落实在线监测系统维护工作。



四、报价要求
	序号
	项目
	数量
	单位
	含税控制单价（元）
	合计（元）
	运维期限

	1
	进口在线监测维保
	1
	处
	41500
	41500
	1年

	2
	排口在线监测维保
	1
	处
	63500
	63500
	1年

	控制总价（元）
	105000
	

	备注：①报价为含税金额，须提供增值税普通全额发票（按合同具体要求）；③日常维护包括所有消耗品、易损件、配件、备用机；人员工资、保险、管理费等；车辆保险、保养、折旧、油费等；
	












评分标准
	序号
	评分项目
	评标内容及标准

	报价（30分）
	1
	报价部分
（30分）
	只有通过资格性评审和符合性评审的供应商的最终报价为有效报价，参加报价评审。即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=(基准价／最终报价)×30×100%。（结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）

	综合实力比较（70分）
	2
	运营服务方案（10分）
	投标单位能根据本项目在线监测设备情况提供项目运维方案和运行管理制度、操作规程等开展本项目的合理化在线运营服务方案。优得6<F≤10分、良得3<F≤6分、一般得1≤F≤3分，无此内容不得分。(本项篇幅建议不超过10页)

	
	3
	应急处置方案（10分）
	投标人制定应急处理方案，包括但不限于临时性断电、长期断电、数据异常、设备故障、停水、夜间检查等设备运行过程中可能会出现的突发情况，评标委员会根据方案的合理性、针对性、可行性进行综合评分。优秀的，得6<F≤10分;良好的，得3<F≤6分;一般的，得1≤F≤3分;未提供或不符合要求的，不得分。(本项篇幅建议不超过10页)

	
	4
	业绩（15分）
	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备污水处理工程的在线监测设备运维服务业绩的，每个得3分，满分15分。注：上述要求的业绩须为已完成的业绩，投标文件中须同时提供证明材料：（1）业绩合同扫描件；（2）上述材料未能明确反映评审因素的（如合同签订时间、服务内容等），评标委员会不予认可。（3）同一合同仅计分一次。为同一个污水处理工程提供在线监测设备运维服务的，只认可为一个业绩，不重复计分。
运营维护合同提供复印件并加盖公章，原件备查。

	
	5
	
运营人员综合实力
（10分）
	投标人提供配备具有环境保护设施运行人员技能培训合格证书且证书中岗位为“自动监控（污废水）运行工”或“自动监控（水）运行工”的运营维护技术人员，满足3人得5分，每增加一人得1分，满分得10分。
注：投标文件中需提供上述人员相关证书扫描件（需在有效期内）和投标人所属社保机构出具的上述人员自2025年1月1日以来任意连续6个月的社保缴费证明（或其他能够证明上述人员参加社保的有效证明）材料，上述人员的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）

	
	6
	车辆保障
（10分）
	投标人提供可供项目使用运维车辆，满足3辆得5分，每多提供1台车辆加1分；本项满分10分。 
注：每辆运维服务车的照片、行驶证、车辆产权证明（归属投标人）、有效期内的车辆年审证明，无法提供车辆产权证明的须提供车辆租赁证明（提供租赁合同），保证服务响应时间；否则不得分。

	
	7
	投标人运维能力
（7分）
	能提供水质在线自动监测仪（或水质在线自动分析仪）备用设备，1套备用设备(一套指COD、氨氮、总磷、总氮四台备用仪器)得5分，2套得7分，满分7分。明确备用机套数，提供现状照片、存放位置等资料，实物备用机备查。
注：如为投标人采购，投标文件中须提供设备采购发票扫描件；如投标人为生产制造商，投标文件中须提供有CMA标识的检测报告。 

	
	8
	投标人资信
（8分）
	投标人具有中国环境服务认证证书二级以上证书（包含二级），其中服务项目为水污染源在线监测系统运营服务，且服务项目至少同时包含化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，得8分，缺一项不得分，本项最多得8分。注：投标文件中同时提供下列证明材料：（1）相关证书扫描件；（2）发证单位官方网站查询截图。




